ООО «АТЭС» объявляет о намерении продажи автомобиля:

Грузовой бортовой ГАЗ-3302

**Технические характеристики:**

VIN - XТН330200W1695791

Год изготовления ТС – 1998

Модель, № двигателя -40630А W3213033

Шасси (рама) - № XTH330200W1695701

Кузов (кабина, прицеп) - № 33020020162635

Цвет кузова (кабины, прицепа) – Сафари

Мощность двигателя – 110 л. с./81 кВт

Рабочий объем двигателя, куб. см. – 2300

Тип двигателя – бензин

Разрешенная максимальная масса, кг – 3500

Масса без нагрузки – 1850

Организация изготовитель – (РОССИЯ) ОАО «ГОРЬКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД»

**Техническое состояние:**

1. Кабина восстановлена после аварии 2003 года. Нарушена геометрия, производилась протяжка кабины на стенде. Замена дверей. Пороги, лонжероны прогнили до основания, что приводит к ослаблению жесткости каркаса кабины. Установка новых порогов, подножек не возможна по причине рыхлости металла и непригодности его к сварке.
2. Имеются сколы, царапины кузова, кабины – требуется восстановление лако-красочного покрытия.
3. Рама имеет трещины в районе крепления кузова от 30 мм до 50 мм по всей длине. Необходима обварка и усиление проблемных участков.
4. Кузов, борта с очаговой коррозией. Необходима обварка и замена проблемных участков.
5. Передний бампер с трещиной по диагонали корпуса.
6. Двигатель со значительным износом поршневой группы, 2-й, 4-й поршень со сколами по краю. Камера сгорания ДВС имеют форму эллипса, что приводит низкой компрессии, низкому давлению и перерасходу масла. Требуется расточка гильз и замена поршней группы.
7. Стартер в нерабочем состоянии. Сгорела контактная группа втягивающего устройства.
8. Неисправность коробки переключения передач. При движении автомобиля выбивает 3-ю передачу. Требуется демонтаж КПП, ремонт.
9. Неисправность ходовой части требуется замена рулевой трапеции.

При движении автомобиля выраженный стук передних стоек.

1. Сульфатация АКБ - требуется замена.
2. Редуктор заднего моста с характерным металлическим гулом. На сливной пробке обнаружена металлическая стружка.
3. Неисправность карданного вала, разбиты посадочные места крестовин - требуется замена детали в сборе.
4. Потертости более 70% и сколы лобового стекла - требуется замена лобового стекла.

**Начальная цена:** 68 800,00 руб.

**Требования к оплате:** Предоплата 100% путем безналичного перечисления денежных средств на расчётный счет Продавца в течение 10 (десяти) календарных дней от даты выставления счета, направленному Продавцом Покупателю посредством электронной почты.

**Место реализации:** Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Промышленная, д.7, технологический комплекс «Спецавтохозяйство» филиала ООО «АТЭС» в г. Полярные Зори.

**Срок реализации:** Покупатель производит погрузку, а также самовывоз Товара Продавца своими силами и за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней с момента оплаты.

**Дополнительную информацию** можно получить в рабочее время по телефону (815-32) 7-44-94, вн. 155 – Дрондина Татьяна Викторовна

t.v.drondina@atomtes.ru















