ООО «АТЭС» объявляет о намерении продажи автомобиля:

КО 502Б2

**Технические характеристики:**

VIN XVL69322070000237

Год изготовления ТС – 2007

Модель, № двигателя -508.10 70285163

Шасси (рама) - № 433362 7 3493825

Кузов (кабина, прицеп) - № 433360 70059020

Цвет кузова (кабины, прицепа) – Синий

Мощность двигателя – 128 л. с.

Рабочий объем двигателя, куб. см. – 6000

Тип двигателя – бензиновый

Экологический класс – второй

Разрешенная максимальная масса, кг – 11200

Масса без нагрузки – 5900

Организация изготовитель – ОАО «КОММАШ» г. Арзамас (Россия)

**Техническое состояние:**

Большой износ поршневой группы насоса высокого давления HP GL 171/185. Потеря рабочего давления. Поршневая группа, сальники, манжеты подлежат замене.

Неисправность раздаточной коробки привода НВД. Внутренние посадочные места корпуса имеют износ. При большой нагрузке подшипники проворачиваются в корпусе коробки. Ремонт коробки - нецелесообразен.

Нарушение герметичности наливной цистерны. Восстановительные сварочные работы имеют кратковременный эффект. Коррозия, усталость металла не позволяют длительное время использовать цистерну в рабочем состоянии. Возникновение трещин по корпусу, коррозийных очагов по всей поверхности наливной емкости.

Износ задних рессор. Большой прогиб при полной заливки цистерны водой.

Неисправность тормозной системы. Утечка воздуха из системы.

-Неисправность главного тормозного крана

-Износ задних тормозных барабанов и тормозных колодок. Требуется замена.

Неисправность ходовой части требуется замена:

-Продольная тяга в сборе рулевого механизма

-Энергоаккумуляторы (4 шт.)

-Подшипники передней ступицы

-Поворотные кулаки рулевого механизма

-Крестовины кардан- вала

Навесное оборудование двигателя подлежащее замене:

-Карбюратор

-Топливный насос

-Водяной насос двигателя (помпа)

Компрессор воздушный двухкамерный- требуется ремонт с заменой расходных материалов.

Насос гидроусилителя руля -требуется ремонт с заменой расходных материалов.

Сульфатация АКБ - требуется замена.

Имеются сколы, замятия на крыльях кабины, царапины по кузову – требуется восстановление лако-красочного покрытия.

Потертости более 70% лобового стекла - требуется замена лобового стекла.

Имеется в наличии документация.

**Начальная цена:** 459 345,00 руб.

**Требования к оплате:** Предоплата 100% путем безналичного перечисления денежных средств на расчётный счет Продавца в течение 10 (десяти) календарных дней от даты выставления счета, направленному Продавцом Покупателю посредством электронной почты.

**Место реализации:** Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Промышленная, д.7, технологический комплекс «Спецавтохозяйство» филиала ООО «АТЭС» в г. Полярные Зори.

**Срок реализации:** Покупатель производит погрузку, а также самовывоз Товара Продавца своими силами и за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней с момента оплаты.

**Дополнительную информацию** можно получить в рабочее время по телефону (815-32) 7-44-94, вн. 155 – Дрондина Татьяна Викторовна

t.v.drondina@atomtes.ru





